ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗБОРНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ

РИБОВ

СТРЕЛКА

330 и 360

strelka.nnovo.ru

СДЕЛАНО В РОССИИ

1

Прежде чем начать эксплуатацию

ВНИМАТЕЛЬНО!

Прочитайте данную инструкцию.

2.

Комплектация:

1. РИБ
2. Полы, фанера 3 штуки.
3. Мини консоль.
4. Кресло капитана.
5. Банка пассажира.
6. Меха 5 литров.
7. Весла 2 шт.
8. Насос 12 V.
9. Тент носовой
10. Тент транспортировочный.
11. Чехол для РИБА.
12. Чехол для полов.
13. Чехол для весел.
14. Крепление складного пола 2 шт. (болт, 2 шайбы, амортизатор, барашек)

Подготовка лодок к эксплуатации.

1. Удалите все острые предметы с поверхности, на которой будет производиться сборка лолки.
2. Разверните лодку и разложите ее на ровной поверхности.
3. Откройте крышку клапана и установите клапан в положении закрыто ( поворот по часовой стрелки)
4. Присоедините меха и наполните отсеки на 1/8
5. Установите крепежные элементы складных секций пола (болт-шайба-амортизатор-шайба-барашек).
6. Установите фанерные секции пола. Рабочая поверхность покрыта не скользящим покрытием.
7. Обратите внимание, чтобы секции встали на посадочные места жесткого настила.
8. Установите банки (лавки)
9. Завершите наполнение баллонов до рабочего давления 0,25 бар. РАВНОМЕРНО! накачав все отсеки
10. Обратите внимание, что бы все элементы пола, заняли свои посадочные места в зоне транца, местах соединения баллона и дна.
11. Установите мини консоль и кресло капитана.
12. Проверьте пробку сливного клапана, она должна быть жестко закрыта.
13. Закройте крышки воздушных клапанов
14. Установите весла в уключины и фиксаторы, при необходимости, отрегулируйте длину и угол крепления на веслах.
15. Установите носовой тент.

4.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

 Основные условия надежной и долговечной эксплуатации- правильный и бережный уход за лодкой. Избегайте чрезмерного повышения давления в баллонах лодки при нагреве ее на солнце. Внимание! Стравливать давление можно только на берегу!

После каждой эксплуатации лодки, но не реже, чем через трое суток, лодку и все комплектующие необходимо извлечь из воды, очистить от грязи и просушить.

По окончании сезона лодку необходимо подготовить к зимнему хранению. Очистите поверхность от песка и грязи, тщательно просушите. При обнаружении порезов и проколов на баллоне, необходимо провести ремонт поврежденных мест (рекомендуем обратиться в наш сервисный центр). При обнаружении сколов на фанере, их необходимо удалить влагостойкой краской. Лодку необходимо хранить в сухом помещении, при температуре от +50 до -30, и не деформировать при температуре хранения ниже 0 градусов. Также избежать контакта лодки с мелкими грызунами.

Сложный ремонт лодки, такой как ремонт порезов, от 5 мм, и ремонт лент герметизации, лучше производить в нашем сервисном центре, либо у вашего дилера.

Перед началом каждого сезона необходимо проверить воздушные клапана, на предмет травления воздуха, мыльным раствором. И клапан слива на герметизацию отверстия в транце.

Требования техники безопасности

Запрещается:

1. Выходить на воду не прочитав данную инструкцию
2. Не изучив правила пользования маломерными судами ( продается в магазинах, есть в интернете и ГИМСе)
3. Эксплуатировать лодку в нетрезвом состоянии и под воздействием лекарственных препаратов
4. Использовать лодку без индивидуальных спасательных средств ( спасательные жилеты, пояса круги и т.д.)
5. Использовать лодку в темное время суток и при прямой видимости менее 1 км.
6. Приближаться на скорости к пловцу, и не позволяйте пловцу пробежаться к корме вашей лодки, пока она находиться в движении.
7. Загружать лодку выше установленной грузоподъемности
8. Использовать подвесной мотор мощностью превышающей максимально допустимую.
9. Доводить давление в баллонах до величины, превышающей установленную
10. Перемещать лодку волоком по грунту и другим твердым поверхностям
11. Вносить конструктивные изменения, которые могут привести к нарушению защитного слоя фанерных частей лодки и комплектующих.

**Рекомендации**

. перед выходом на воду убедитесь в том, что все основное оборудование находится на борту лодки: весла, жилеты, меха

. Вес груза должен быть равномерно распределен по всей длине лодки. Если оснащённая мотором лодка максимально загружена, не увеличивайте резко скорость.

. Всегда сообщайте близким людям о времени и месте отправления, маршруте и времени предполагаемого возвращения.

. при удаленных маршрутах. На борту должны находиться фонарик, аптечка, якорь, страховочный линь.

5.

 **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМКОМПЛЕКТА**

С помощью ремкомплекта производите только мелкий и срочный ремонт, остальное только в специализированном сервисном центре. Место ремонта должны быть очищены и обезжирены. Нанесите три тонких слоя клея на поверхность лодки и на заплату. Подождите 5-10 мин. и плотно прижмите заплату к месту прокола.

**ГАРАНТИЯ**

На основании этой потребительской гарантии изготовитель гарантирует отсутствие дефектов в материалах и работе в течении срока, указанного в паспорте изделия, начиная с момента продажи изделия. Гарантия распространяется на швы корпуса, ткань и места склеивания элементов на **4 года.**

На все другие элементы лодки: буксирные кольца, замки, ручки, помпа, переходник помпы, клапан, сумка для переноски, фиксаторы, шток уключины, банки, пайол, леерный пояс, дается гарантия сроком на 1 год.

Гарантия распространяется только на дефекты материалов и качество изготовления и не распространяется на нормальный износ и на повреждения обусловленные : небрежным отношением или отсутствием ухода, авариями, нарушением правил эксплуатации, монтажа или обслуживания. Конструктивными изменениями; отсутствием периодического обслуживания, ремонта и замены частей, в связи с их нормальным износом. Использование изделия не по назначению. Эксплуатацией изделия с нарушением нормы безопасности. Попаданием инородных предметов и агрессивных жидкостей во внутренние, либо наружные части лодки. Ремонтом произведенного не уполномоченными на то сервисными центрами или другими лицами. Несчастным случаем, механическим повреждением возникшими в результате неправильной эксплуатации и условиях хранения лодки. Настоящая гарантия распространяется только на официально поставляемые изделия и используемые в личных (бытовых) целях, не связанных с коммерческими интересами. Настоящая гарантия не покрывает сопутствующие или косвенные расходы и издержки , расходы любого рода за причиненные неудобства или потерю времени и дохода, а так же любые косвенные убытки. Настоящая гарантия не ущемляет других законных прав потребителя, представляемых ему соответствующим законодательством страны.

 Обязательство по гарантии ограничивается ремонтом повреждённой детали или заменой вышеуказанной детали с целью устранения поломки.

УСЛОВИЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ НА ГАРАНТИЙНОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Владелец должен доставить лодку для проведения проверки качества любому уполномоченному дилеру, в сухом и чистом виде, оплатив все транспортные расходы, связанные с этим обслуживанием. Если ремонт попадает под гарантийные обязательства-он будет произведен бесплатно.

Производитель вправе изменять отдельные параметры и комплектацию товара без предварительного уведомления. Уточняйте важные для Вас характеристики товара, перед оформлением заказа.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛОДОК**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **330** | **360** |
| **Длина**  | 3300 мм | 3600 мм |
| **Ширина** | 1650 мм | 1650 мм |
| **Длина кокпита** | 2200 мм | 2500 мм |
| **Ширина кокпита** | 800 мм | 800 мм |
| **Количество отсеков баллона** | 3 | 3 |
| **Грузоподъемность** | 450 кг | 500 кг |
| **Пассажир вместимость** | 3 чел. | 4 чел. |
| **Максимальная мощность мотора** | 15 л.с. | 20 л.с. |
| **Масса лодки** | 44 кг. | 49 кг. |
| **Габариты упаковки лодки** | 1100х980х420 мм | 1200х980х420 мм |
| **Высота транца** | 381 (S) | 381 (S) |
| **Удельный вес материала баллона** | 1100 гр./м2 | 1100 гр./м2 |
| **Допустимая масса мотора** | 45 кг. | 55 кг. |
| **Упаковка для транспортировки**  | Коробка, размер | Коробка, размер |

**6.**

**ПАСПОРТ**

 Модель лодки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер лодки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата покупки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Информация о магазине, штамп магазина и подпись продавца\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Название, адрес и телефон магазина\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Информация о покупателе

Фамилия покупателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес и телефон\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Претензий к комплектации и внешнему виду нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ( подпись покупателя)

7.

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

8.